公开招标文件（货物类）
[bookmark: _Toc10891]第三章  采购需求
前注：
1.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
2.下列采购需求中：标注▲的产品为本项目主要中标标的。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。       

	2
	供货及安装地点
	安徽省体育中心，具体按采购人指定地点   

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，30天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容

	4
	免费质保期
	采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；
采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。     


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]二、货物需求
[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc532199628]1、标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法

	无标识项
	
	5项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效

	注：
①技术规格书中★参数：投标文件中提供证明材料，技术参数中未明确要求证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告等；技术参数中明确要求证明材料类型的，按技术参数中的要求执行；
②标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。


2、采购清单
（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。
（2）技术规格书：
	名称
	最低技术规格
	单位
	数量

	硬盘
	不低于4000G SATA3.0
	台
	1

	硬盘录像机
	1、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
2、支持不低于8路1080P解码（最大可提升不低于12路1080P解码）；
3、支持不低于6MP网络视频的预览、存储与回放；
4、支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持不低于4K输出，VGA支持不低于1080P输出；
5、支持不低于1个SATA接口，最大支持不低于8T硬盘；
6、支持智能分析能力；
7、支持快速回放与智能检索功能。
	台
	1

	交换机
	1、交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥144Mpps；
2、端口类型≥24个10/100/1000TX BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3、支持MAC地址绑定、支持MAC地址学习；
4、★支持组播VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的VLAN；
5、支持端口自环检测；
6、支持端口镜像、流镜像；
7、支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP；
8、支持端口限速、流的重定向功能；
9、★支持SNMP v1/v2/v3、TELNET、SSH2.0等多种管理方式，支持管理系统、WEB网管，支持云管功能。
	台
	13

	安防管理平台
	1、具有不低于1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、5个SATA 3.0接口；
2、具有不低于2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA）、2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）；
3、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；
4、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；
5、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载；
6、监控点最大管理容量不低于1000路；
7、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示；
8、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印；
9、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作；
10、★支持开启SVC解码功能，可同时回放不低于5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源不低于10个1920×1080格式的视频图像；
11、★支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率。
	台
	1

	交换机
	1、★交换容量≥240Gbps，包转发率≥44.6Mpps；
2、★端口类型≥ 4个100/1000/2500BASE-T 电口，≥2个1G/2.5G/10G SFP+端口；
3、支持DHCP Snooping，可防私接，支持基于端口的VLAN；
4、支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑；
5、支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离、端口聚合；
6、环境温度至少覆盖：-5ºC～45ºC。
	台
	1

	模块
	1、万兆多模双纤光模块；
2、TX850nm/不低于10G； 
3、RX850nm/不低于10G LC 多模双纤双向；
4、距离不低于300m；
5、发射光功率至少覆盖：-6.5～-1dBm。
	个
	2

	网络摄像机
	1、全彩级高灵敏度传感器，不低于F1.0超大光圈镜头；
2、夜视效果随时在线；
3、最高分辨率不低于2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
4、内置麦克风&扬声器；
5、支持人/车目标分类；
6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；
7、支持柔光灯补光，照射距离最远不低于30m；
8、符合不低于IP67防尘防水设计。
	台
	72

	摄像机支架
	壁装支架
	只
	66

	硬盘录像机
	1、可接驳符合GB28181标准的网络摄像机；
2、支持不低于12路1080P解码（可提升至不低于16路1080P解码）；
3、支持不低于800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
4、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持不低于4K超高清显示输出，VGA支持不低于1080P高清显示输出；
5、自带不低于8个SATA接口，最大支持不低于10TB硬盘；
6、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
7、最大支持不低于16路本地同步回放；
8、针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能。
	台
	5

	前端网络搭建及整合
	布线及网络配置
	项
	1

	不间断电源
	1、额定容量不低于6000VA/5400KW，大屏LCD；
2、输入电压范围至少覆盖：110-300VAC；输入谐波：不低于3%；输入功率因数：＞0.99；输出电压：220VAC±1%；输出电压失真：＜2%(线性载)；
3、不低于0.9输出功因，兼容多种负载类型；支持ECO供电模式；
4、采用自动温控风扇，自动调节风扇的转速。
	台
	1

	蓄电池
	1、12V100AH铅酸蓄电池16只，正、负极端子应有明显标志，便于连接；
2、阻燃性能，应符合YD/T799-2024中第6.4条的要求；外壳的阻燃等级不低于V-0级；
3、端电压均衡性，开路最高与最低差值应≤6mV，进入浮充状态24h后端电压差≤43mV,放电，端电压差≤88mV；电池间连接电压降，5.5I10放电条件下，△U应≤3.7mV；
4、过度放电容量恢复值应≥98.6%，恒压充电24h的再充电能力因素应≥93.6%；低温敏感性实验结束后，10h率容量应≥99.2%C10。
	节
	16

	电池箱
	专用电池箱，标配开关配件和电池连接线，可拆装式全开放式结构，柜体采用金属成型。
	套
	1

	▲智能网络球机
	1、支持POE和DC36V；
2、不低于400万25倍光学变倍，不低于16倍数字变倍；
3、适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景；
4、设备支持人车检测信息叠加至码流；
5、采用高效补光阵列，红外补光不低于150m，白光补光不低于100m；
6、支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随；
7、支持最大不低于2560×1440@30fps高清画面输出；
8、支持双mic功能；
9、内置加热玻璃，有效除雾；
10、支持不低于1进1出音频接口、最大支持不低于512G microSD卡存储。
	台
	6

	监控专用立杆
	含浇筑基础
	根
	6

	监控专用交换机
	1、交换容量≥96Gbps，包转发率≥11.2Mpps；
2、端口类型≥5个10/100/1000 Base-T端口，≥1个1G/2.5G SFP端口；
3、支持DHCP Snooping，可防私接；
4、支持基于端口的VLAN；
5、支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞MAC；
6、APP远程管理，随时随地查看网络状态、进行参数配置修改以及故障排查。
	台
	6

	室外防水箱
	室外不锈钢防水，尺寸：400高*300宽*200深
	个
	6

	硬盘
	不低于8000G SATA3.0
	块
	4

	一分二切换器
	一分二切换器
	台
	1

	一分四切换器
	一分二切换器
	台
	1

	网线
	1、采用无氧铜芯；
[bookmark: _GoBack]2、支持千兆以太网信号传输；
3、阻燃线缆；
4、均匀双绞结构。
	箱（每箱305米标准）
	9

	电源线
	2*1.5无氧铜线芯
	卷（每卷200米标准）
	9

	pvc20线管
	耐火
	米
	1000

	4芯光纤
	1、单模 (G.652.D)  (OM2/OM1)；
2、纤芯/包层直径 9 μm / 125 μm 50 μm 或 62.5 μm / 125 μm；
3、工作波长 1310 nm、1550 nm 850 nm、1300 nm；
4、典型衰减 ≤0.36 dB/km @1310 nm；
5、≤0.22 dB/km @1550 nm ≤3.0 dB/km @850 nm；
6、≤1.0 dB/km @1300 nm。
	米
	2000


三、备品备件及专用工具
1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
四、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
五、包装运输
1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
六、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
3、采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。
七、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
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